УТВЕРЖДЕНО

Приказ от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

или

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель организации

(заместитель руководителя

организации, в должностные

обязанности которого входят

вопросы организации охраны

труда)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (фамилия, инициалы)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата)*

**ПРОГРАММА
 первичного инструктажа на рабочем месте шлифовальщика по дереву**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вопросов инструктажа и их краткое содержание** | **Устный рассказ****(мин)** | **Практический показ****(мин)** |
| **1** | **Общие сведения о рабочем месте. Основные опасные и вредные производственные факторы**В процессе работы на шлифовальщика по дереву могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:1.1. повышенный уровень вибрации;1.2. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;1.3. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;1.4. повышенная или пониженная влажность воздуха;1.5. повышенная или пониженная подвижность воздуха;1.6. отсутствие или недостаток естественного света;1.7. недостаточная освещенность рабочей зоны;1.8. передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;1.9. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;1.10. подвижные части производственного оборудования;1.11. острые кромки, заусенцы на поверхности инструмента, приспособлений и инвентаря | 10 | — |
| **2** | **Обязанности работника по обеспечению безопасности работ**Шлифовальщик по дереву обязан:2.1. соблюдать правила по охране труда и правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;2.2. соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования по охране труда, правила личной гигиены;2.3. выполнять требования пожарной безопасности;2.4. не курить на рабочем месте (только в специально оборудованных местах);2.5. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также безопасности окружающих в процессе выполнения работ;2.6. проходить в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда;2.7. проходить предварительный (при поступлении на работу) медицинский, периодический и внеочередные медицинские осмотры (при необходимости);2.8. немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих;2.9. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя;2.10. выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю за разъяснением;2.11. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда; сообщать нанимателю об ухудшении своего здоровья; уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае;2.12. при движении по территории организации выполнять требования предупредительных плакатов, знаков, световых сигналов, правила передвижения, ходить только по установленным проходам;2.13. бережно относиться к оборудованию, инструменту, приспособлениям и используемым средствам индивидуальной защиты;2.14. знать в соответствии с квалификацией:* + устройство, техническую характеристику и принцип действия шлифовальных станков;
	+ виды и назначение шлифовальной шкурки, а также правила ее установки;
	+ режимы шлифования облицованных узлов и деталей;
	+ основные свойства древесины, шпона;
	+ требования, предъявляемые к отшлифованной поверхности;
	+ правила наладки обслуживаемого оборудования;
	+ назначение и правила пользования контрольно-измерительным инструментом
 | 10 | — |
| **3** | **Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими**Шлифовальщик по дереву должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.Согласно указанным нормам шлифовальщику по дереву выдаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный | 3Ми | 12 |
| Берет (кепи) |  | 12 |
| Полуботинки антистатические | Эс | 12 |
| Полуботинки антистатические | Ми | До износа |
| Очки защитные | ЗП | До износа |
| Респиратор |  | До износа |

После устного рассказа проводится практический показ по правилам пользования средствами индивидуальной защиты | 5 | 5 |
| **4** | **Порядок подготовки к работе**4.1. При подготовке к выполнению работ работник должен:4.1.1. перед началом работы проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты;4.1.2. спецодежду застегнуть на пуговицы, не допускать свисающих концов одежды;4.1.3. подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ, освободить проходы и места складирования;4.1.4. проверить комплектность и исправность приспособлений и инструмента;4.1.5. получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;4.1.6. проверить и осмотреть:4.1.6.1. состояние пола и проходов вокруг станка. Пол должен быть ровным, без выбоин и вмятин, сухим. Если пол облит техническими жидкостями или водой, поставить об этом в известность непосредственного руководителя, до выяснения причин протечек к работе не приступать;4.1.6.2. освещение и вентиляцию на станке. Отрегулировать светильники местного освещения таким образом, чтобы освещенность рабочей зоны была достаточной для качественного и безопасного выполнения работ;4.1.6.3. состояние электрооборудования станка и надежность заземляющего устройства, в случае обнаружения неисправностей обратиться за их устранением к электротехническому персоналу;4.1.6.4. наличие и исправность защитных ограждений, устройств безопасности, установленных заводом-изготовителем, перед запуском станка убедиться в их закрытом состоянии. При их повреждении поставить в известность руководителя работ о необходимости организации ремонта;4.1.6.5. состояние и крепление шлифовальной ленты, строгального и подающего вала;4.1.6.6. исправность приспособлений шлифовальных станков, предотвращающих образование зарядов статического электричества;4.1.6.7. наличие и соединение блокирующих устройств, исключающих возможность работы механизмов при открытых и снятых ограждениях;4.1.6.8. наличие, исправность и крепление механизмов подающего устройства, инструмента;4.1.7. перед началом работ убедиться в отсутствии вблизи рабочего места посторонних лиц;4.1.8. произвести пробный пуск станка (при этом не должно быть посторонних шумов и повышенной вибрации), проверить действие тормозных устройств и эффективность действия устройств удаления пыли;4.1.9. после включения станка проверить:4.1.9.1. исправность работы всех систем оборудования;4.1.9.2. исправность работы системы вытяжной и приточной вентиляции;4.1.9.3. отсутствие посторонних шумов и запахов;4.1.9.4. показания и работу блока управления;4.1.10. инструмент, вспомогательное оборудование, приспособления и материалы расположить в удобном для использования порядке и проверить их исправность;4.1.11. проверить, чтобы величина дисбаланса (перед началом работы на шлифовальных станках бобины, вальцы, диски, цилиндры, шкивы, несущие шлифовальную ленту, подвергаются балансировке) не превышала значений, указанных в эксплуатационных документах на станки конкретных моделей;4.1.12. проверить наличие и состояние материалов, подлежащих обработке. На поверхностях заготовок должны отсутствовать металлические и другие посторонние предметы (гвозди, скобы). Заготовки не должны иметь трещин, глубоких сколов, обломов. Необходимо соблюдать указания по минимальным и максимальным размерам обрабатываемых заготовок. Не допускается шлифовать поверхности заготовок, превышающие размеры рабочего стола станка;4.1.13. в случае обнаружения посторонних шумов, вибрации, запаха, повышенного нагрева и других отклонений от нормальной работы станка, несоответствия рабочего места требованиям безопасности при выполнении работ, неисправности приспособлений, инструмента, оснастки, ошибок в технологической документации сообщить об этом руководителю работ и до его указаний к работе не приступать.4.2. Шлифовальные станки должны быть оборудованы блокировочными устройствами, не позволяющими включать шлифовальный станок при выключенной вытяжной вентиляции для удаления отходов, а также при снятых и открытых крышках ограждений.4.3. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.4.4. Эксплуатация неисправного оборудования и его ремонт работником не допускаются | 20 | 10 |
| **5** | **Порядок оказания первой медицинской помощи**При оказании первой помощи пострадавшему необходимо:5.1. устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего, оценить состояние пострадавшего;5.2. определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;5.3. выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязку и т.п.);5.4. поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника;5.5. вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение | 10 | — |
| **6** | **Инструкция по охране труда шлифовальщика по дереву** | 20 | 10 |
| **Всего** | 75 | 25 |

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы охраны труда Руководитель структурного

(специалист по охране труда подразделения организации

или специалист, на которого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

возложены соответствующие  *(подпись) (фамилия, инициалы)*

обязанности по охране труда) либо

руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель),

аккредитованного (аккредитованный)

на оказание услуг в области охраны труда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (фамилия, инициалы)*